|  |
| --- |
| ПриложениеУТВЕРЖДЕН |
| распоряжением Главы  муниципального образования  "Город Архангельск"  от 23.10.2018 № 3146р |

**Проект планировки**

**территории в Исакогорском территориальном округе**

**г.Архангельска по ул.Нахимова**

Климатические данные района строительства.

Район строительства – г. Архангельск.

Климатические условия – район IIA.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха – 330С.

Снеговой район – IV.

Расчетное значение веса снегового покрова – 2,4 кПа (240кг/м2).

Ветровой район – II.

Нормативное значение ветрового давления – 0,30 кПа (30 кг/м2).

Зона влажности – влажная.

Местоположение

Территория, определенная для разработки проекта территории, расположена в границах ул. Нахимова и ул.Зеньковича.

Основания разработки проекта

Распоряжение Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 29.06.2018 № 1941р "О подготовке проекта планировки территории   
в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул.Нахимова".

Техническое задание, утвержденное распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 29.06.2018 № 1941р.

Проект разработан в соответствии с техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и в соответствии с действующими нормативными документами.

Площадь территории проектирования

Общая площадь земельных участков составляет 1,9883 га.

Транспортные условия

Транспортная доступность к участку осуществляется с улиц районного значения: ул. Нахимова и ул.Зеньковича.

Обслуживание пассажирского потока на данной территории города осуществляется несколькими автобусными маршрутами и такси.

Необходимости осуществления дополнительных мероприятий по развитию системы транспортного обслуживания на данный момент нет.

2

Инженерное оборудование

Проектируемая территория обеспечена всеми необходимыми объектами инфраструктуры. В непосредственной близости от территории проходят магистральные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, ливневой канализации, электроснабжения, связи.

Необходимость в строительстве дополнительных инженерных сетей –   
в соответствии с техническими условиями.

Топографо-геодезические данные

Топографический план М 1:1000 предоставлен департаментом градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Охраняемые объекты историко-культурного наследия

В границах проектируемой территории памятники истории и культуры не выявлены.

Зоны и особые условия использования территории

Проектируемая территория частично находится в границах санитарного разрыва от железнодорожных путей, определённых в соответствии   
с постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170   
"Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда".

Расположение объекта

Проектом планировки территории предусмотрено размещение торгового центра в установленных границах планируемого размещения объекта капитального строительства.

Основные требования к объектам проектирования

Для строительства торгового центра разработать индивидуальный проект. При разработке проекта учесть современные архитектурные тенденции в решении фасадов.

Благоустройство

Благоустройство объекта выполняется в пределах отведенного участка. Въезд и выезд на территорию предусмотрен с ул.Нахимова и ул. Зеньковича. Покрытие всех проездов и площадок для стоянки автотранспорта предусмотрено с асфальтобетонным покрытием. Пешеходные тротуары и дорожки - с покрытием мелкоразмерной тротуарной плиткой. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью необходимо устройство специальных съездов для маломобильных групп населения с уклоном   
не более 10%. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должна превышать 0,04 м.

Вертикальная планировка участка решается путем инженерной подготовки территории подсыпкой песком не ниже уровня возможного подтопления территории, определенного раз в сто лет. Детальная планировка определяется при рабочем проектировании, исходя из условий

3

отвода поверхностных вод за счет продольных и поперечных уклонов к дождеприемникам проектируемой ливневой канализации.

Территория, не занятая проездами, тротуарами и площадками, озеленяется путем устройства газонов и посадки деревьев и кустарников.

Технико-экономические показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед.  изм. | Величина |
| 1 | Общая площадь участков | м2 | 4164 |
| 2 | Общее число стоянок | машино-  мест | 28 |
| 3 | Площадь твердых покрытий | м2 | 2320,2 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение

к проекту планировки территории в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул.Нахимова

